別表3(第8条関係)
排　水　設　備　工　事　成　績　表	検　　査　　項　　目	　19　ます蓋の材質寸法が不適当
　20　所定の位置にますが設置されていない。
Ⅳ　便器、水洗金具
21　便器タンクが使い易く取りつけられてい
　  ない。
　22　便器タンクに亀裂が認められる。
　23　タンク洗浄管から漏水している。
　24　洗浄管に錆又は傷がある。
　25　スパット・ネジ類の締めつけが悪い。
　26　タンクレバーの調節が出来ていない。
　27　給水設備が壁等に固定されていない。
　28　給水管の接続方法に誤りがある。
Ⅴ　復旧
　29　コンクリート復旧が適切でない。
　30　浄化槽、便槽内が良質土で埋戻されてい
　　　ない。
　31　側溝復旧が十分にされていない。
　32　土地、路面の復旧が十分されていない。
Ⅵ　その他
　33　資材を無許可で道路に放置している。
　34　道路上でコンクリート等を混合した。
　35　使用器具を危険な状態で放置している。
　36　工期どおり能率よく工事をしなかった。	
申請者	住　　所
氏　　名		Ⅰ　排水管渠
　1　勾配を十分とっていない。
　2　漏水がある。
　3　意識的に浅くしたり露出配管をしている。
　4　必要以上に屈曲させている。
　5　洗たく排水孔を設置していない。
　6　側溝縦横断の違反をしている。
　7　管径に不適切な箇所がある。
　8　雨水と汚水が完全に分離されていない。
　9　雑排（台所、風呂、洗たく）が接続されて
　　 いない。
Ⅱ　公共ます
 10　公共ます接合の仕上げが悪い。
 11　接続ますの内部に異物が残っている。
 12　適切な位置に接続されていない。
Ⅲ　汚水ます、防臭ます
 13　ますの内面仕上げが悪い。
 14　ます内に漏水がある。
 15　ます蓋がぐら付きモルタルが付着している。
 16　ます蓋と地盤とに段差がある。
 17　インバートの仕上げが水理学的に不良
 18　防臭ますの水封深さが不適当		
計 画 確 認 番 号	　第　　　　　　号			
設　 置　 場 　所	　赤穂市			
業　者
立会人	業　者　名
責任技術者
そ　の　他				
検　　査　　員				
工　　　　　期	　　　年　月　日～　　　年　月　日			
検 査 年 月 日	　　　　　年　　月　　日			
指　摘　事　項